Приложение к приказу

от 20.09.2017 № 12-13-1799

**Нормы**

**бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви**

**и других средств индивидуальной защиты работникам ДВФУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№,**  **п/п** | **Наименование профессии/**  **должности** | **Наименование СИЗ** | **Норма выдачи**  **на год (единицы /**  **комплект)** | **Типовые нормы** |
| 1 | Автослесарь | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий | 1 | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014 № 997н, п. 152 приложения |
| Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар |
| Перчатки с точечным покрытием | До износа |
| Щиток защитный лицевой или очки защитные | До износа |
| ***При работе с этилированным бензином дополнительно:***  Фартук для защиты от повышенных температур | Дежурный |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки резиновые или  из полимерных материалов | 1 пара |
| 2 | Администратор  Медицинского центра | Халат хлопчатобумажный | Дежурный | Приказ Минздрава СССР  от 29.01.1988  № 65, п. 39 приложения 2 |
| Колпак хлопчатобумажный | Дежурный |
| 3 | Архивариус | Костюм или халат для защиты  от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н, п. 7 приложения |
| Перчатки с точечным покрытием | 3 пары |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | До износа |
| 4 | Бактериолог; биолог; биохимик; инженер; контролер; лаборант; мастер; начальник лаборатории; препаратор; пробоотборщик; просмотрщик ампул  с инъекционными растворами; слесарь-ремонтник; техник | Халат хлопчатобумажный | 1 | Постановление Минтруда РФ от 29.12.1997 № 68, п. 68 приложения 11 |
| Перчатки резиновые | До износа |
| Косынка или колпак хлопчатобумажные | 1 |
| 5 | Библиотекарь (ведущий, главный, I кат.) | ***При работе в книгохранилищах:***  Халат хлопчатобумажный | 1 | Постановление Минтруда Росии  от 25.12.1997  № 66, п. 21 приложения 12 |
| 6 | Буфетчик (буфетчица) | Куртка хлопчатобумажная | 3 | Приказ Минторга СССР от 27.12.1983  № 308, п.6 норм |
| Шапочка хлопчатобумажная | 3 |
| Фартук хлопчатобумажный | 3 |
| Полотенце | 3 |
| 7 | Вахтёр,  сторож,  сторож-вахтёр | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий | 1 | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н,  п. 163 приложения |
| Сапоги резиновые с защитным подноском или ботинки кожаные | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| 8 | Водитель (дежурный водитель) | ***При управлении автобусом, легковым автомобилем:***  Костюм для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий | 1 | Приказ Минтруда России от 09.12.2014  N 997н,  п.11 приложения |
| Перчатки с точечным покрытием | 12 пар |
| Перчатки резиновые или  из полимерных материалов | Дежурные |
| ***При перевозке опасных грузов:*** Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1пара |
| Перчатки резиновые или  из полимерных материалов | 6 пар |
| Щиток защитный лицевой или очки защитные | До износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | До износа |
| 9 | Водитель погрузчика | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий | 1 | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н,  п. 12 приложения |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | До износа |
| 10 | Врач, средний  и младший медицинский персонал, сестра-хозяйка | Халат хлопчатобумажный | 2 | Приказ Минздрава СССР  от 29.01.1988 № 65, п.1 приложения 2 |
| Колпак или косынка хлопчатобумажные | 2 |
| Полотенце | 2 |
| Щётка для мытья рук | Дежурная |
| ***На время дежурств***  ***в стационаре, а также при работе в стерильных боксах дополнительно:***  Тапочки | 1 пара |
| ***Среднему медицинскому персоналу хирургического профиля стационаров вместо тапочек выдавать:***  Обувь профилактическую (ТУ 17-1501-75) | 1 пара |
| ***При работе в операционных, перевязочных комнатах стационаров, родовых***  ***и послеродовых палатах, боксированных операционных***  ***по заготовке крови и ее препаратов дополнительно:***  Платье хлопчатобумажное (для женщин) | 3 на 2 года |
| Рубашка и брюки хлопчатобумажные (для мужчин) | 3 на 2 года |
| Чулки (носки) хлопчатобумажные белые | 3пары |
| Бахилы | Дежурные |
| 11 | Врач и средний медицинский персонал операционных, перевязочных  и гипсовальных комнат | Фартук непромокаемый | Дежурный | Постановление Минтруда РФ от 29.12.1997 № 68, п.1 приложения 11 |
| Перчатки резиновые | До износа |
| ***При работе в операционных***  ***с электроинструментарием дополнительно:***  Галоши диэлектрические | Дежурные |
| ***При работе кварцевых ламп дополнительно:***  Очки защитные | До износа |
| 12 | Врач, средний медицинский персонал процедурных кабинетов, хирургических, гинекологических, урологических, стоматологических отделений  и кабинетов | Фартук непромокаемый | Дежурный | Постановление Минтруда РФ от 29.12.1997 № 68, п. 3 приложения 11 |
| Перчатки резиновые | До износа |
| 13 | Врач-отоларинголог | Фартук непромокаемый | Дежурный | Постановление Минтруда РФ от 29.12.1997 № 68, п. 6 приложения 11 |
| Перчатки резиновые | До износа |
| 14 | Врач, средний  и младший медицинский персонал, работающие  в рентгеновских кабинетах | Фартук из просвинцованной резины | Дежурный | Постановление Минтруда РФ от 29.12.1997 № 68, п.14 приложения 11 |
| Юбка из просвинцованной резины | Дежурная |
| Перчатки из просвинцованной резины | Дежурные |
| Перчатки хлопчатобумажные | Дежурные |
| Очки для адаптации | До износа |
| 15 | Врач, средний  и младший медицинский персонал лабораторий | Халат хлопчатобумажный | Дежурные | Постановление Минтруда РФ от 29.12.1997 № 68, п. 17 приложения 11 |
| Фартук прорезиненный  с нагрудником | Дежурные |
| Перчатки резиновые | До износа |
| Нарукавники непромокаемые | Дежурные |
| Очки защитные | До износа |
| ***На мойке посуды дополнительно:***  Галоши резиновые | Дежурные |
| ***При работе в химических***  ***и биохимических лабораториях дополнительно:***  Противогаз | Дежурные |
| 16 | Врач, средний медицинский персонал светоэлектролечеб-ных кабинетов | Перчатки диэлектрические | Дежурные | Постановление Минтруда РФ от 29.12.1997 № 68, п. 18 приложения 11 |
| Очки защитные | До износа |
| 17 | Врач клинической лабораторной диагностики; научный работник; фельдшер-лаборант; медицинский технолог; санитарка; техник 1 категории лаборатории морфологии | Халат или костюм из смешанной ткани | 2 | Приказ Минздравсоц-развития РФ  от 01.09.2010  № 777н,  Гл. VII, п.12 |
| Тапки кожаные | 1 пара на 2 года |
| Защитные экраны для лица | До износа |
| Очки защитные | До износа |
| Фартук из влагозащитной ткани \  с нагрудником | Дежурный |
| Перчатки резиновые | Дежурные |
| 18 | Гардеробщик; оператор электронно-вычислительных машин | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений или халат для защиты от общих производственных загрязнений | 1 | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н,  п. 19 приложения |
| 19 | Геодезист | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий | 1 | Приказ Минздравсоц-  развития РФ  от 16.07.2007 № 477, п. 92  приложения;  \*Постановле-ние Минтруда РФ  от 31.12.1997 № 70 (ред.  от 17.12.2001) |
| Плащ непромокаемый | 1 |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Очки защитные | До износа |
| Жилет защитный 2 класса защиты | 1 |
| ***Зимой дополнительно:\****  Куртка на утепляющей прокладке | 1 на 2,5 года |
| Брюки на утепляющей прокладке или | 1 на 2,5 года |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | 1 на 2,5 года |
| Валенки с резиновым низом или  Ботинки кожаные утепленные  с жестким подноском | 1пара на 3 года |
| Перчатки с защитным покрытием морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Жилет защитный 2 класса защиты | 1 |
| 20 | Главный хранитель фондов, архивист, хранитель фондов | Халат хлопчатобумажный | 1 | Постановление Минтруда России  от 16.12.1997  № 63, п. 2 приложения 5 |
| 21 | Главный энергетик, заместитель главного энергетика | ***При выезде на аварийные объекты:***  Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 | Приказ Минздравсоц-развития РФ  от 03.10.2008 № 543н, п. 75 приложения, Глава 3;  \*Постановле-ние Минтруда РФ  от 31.12.1997 № 70 (ред.  от 17.12.2001) |
| Жилет сигнальный хлопчатобумажный 2-го класса защиты | 1 |
| ***Зимой дополнительно:\****  Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | 1 на 2,5года |
| Жилет сигнальный хлопчатобумажный 2-го класса защиты | 1 |
| Валенки с резиновым низом или | 1 пара на 3 года |
| Сапоги кожаные утепленные | 1пара на 2,5 года |
| 22 | Горничная | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений или | 1 | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н, п.20 приложения |
| Халат и брюки для защиты  от общих производственных загрязнений | 1 комплект |
| Перчатки резиновые или  из полимерных материалов | 12 пар |
| 23 | Грузчик,  подсобный рабочий | ***При работе с кислотами***  ***и едкими веществами:***  Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н, п. 21 приложения |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки резиновые или  из полимерных материалов | 12 пар |
| Очки защитные | До износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | До износа |
| ***При работе с прочими грузами, материалами:***  Костюм для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий | 1 |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| 24 | Дезинфектор | Комбинезон для защиты  от токсичных веществ и пыли  из нетканых материалов | До износа | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н, п. 24 приложения |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или  Перчатки резиновые или  из полимерных материалов | 6 пар |
| Очки защитные | До износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | До износа |
| 25 | Дворник,  уборщик территории | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий | 1 | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н, п. 23 приложения |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| 26 | Директор, заместители директора, администраторы зала, заведующие производством (структурные подразделения общепита (КОП)) | Халат белый хлопчатобумажный или куртка белая хлопчатобумажная | 2 | Приказ Минторга СССР  от 27.12.1983 № 308, п. 4 раздел 2 норм |
| Шапочка белая хлопчатобумажная | 3 |
| Фартук белый хлопчатобумажный | 3 |
| 27 | Заведующий Центром развития ребенка – детским садом, воспитатель | Халат хлопчатобумажный | 1 | ОСТ 10 286-2001, п. 42 Приложения А |
| Косынка или берет | 2 |
| 28 | Заведующий складом, кладовщик | Халат хлопчатобумажный | 1 | Приказ Минздравсоц-развития РФ  от 01.09.2010 № 777н, п. 43, приложения 1, Гл.8 |
| Рукавицы комбинированные | 2 пары |
| ***На наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:***  Костюм на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
| Сапоги резиновые с вставными утеплителями | 1 на 3 года |
| ***При работе с кислотами***  ***и щелочами:***  Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н, п. 49  приложения |
| Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей | 2 |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки резиновые или  из полимерных материалов | До износа |
| Очки защитные | До износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | До износа |
| ***При работе с прочими грузами, материалами:***  Костюм для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий или  халат для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий | 1 |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| 29 | Заведующий хозяйством | Халат для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий | 1 шт. | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н, п.32 приложения |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| 30 | Инженер, мастер, старший мастер (техник), занятые обслуживанием газопроводов высокого  и среднего давления | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 | Приказ Минздравсоц-развития РФ  от 03.10.2008 № 543н, п.77 приложения, Глава 3; \*Постановле-ние Минтруда РФот 31.12.1997 № 70 (ред.от 17.12.2001) |
| Жилет сигнальный хлопчатобумажный 2 класса защиты | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Плащ непромокаемый | 1 на 3 года |
| Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| ***Зимой дополнительно\*:***  Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Костюм хлопчатобумажный на утепляющей прокладке | 1 на 2,5 года |
| Сапоги кожаные утеплённые | 1пара на 2,5 года |
| Рукавицы комбинированные | 4 пары |
| 31 | Инженер-механик, мастер, механик | Костюм хлопчатобумажный  с водоотталкивающей пропиткой или костюм из смешанных тканей  с водоотталкивающей пропиткой | 1 | Приказ Минздравсоц-развития РФ  от 03.10.2008 № 543н, п. 216 приложения, Глава 13;  \*Постановле-ние  Минтруда РФ от 31.12.1997  № 70 (ред.  от 17.12.2001) |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| Головной убор | 1 |
| Плащ непромокаемый | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| ***На наружных работах зимой дополнительно:***\*  Костюм на утепляющей прокладке | 1 на 2,5 года |
| Шапка зимняя | До износа |
| Валенки с резиновым низом | 1 пара  на 3года |
| 32 | Инженер  по наладке  и испытаниям; инженер-контролер; инженер-технолог; технолог; механик; техник-дозиметрист; техник-технолог (инженер-механик) | Костюм или халат для защиты  от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н, п.38 приложения |
| Перчатки с точечным покрытием | 4 пары |
| Очки защитные | До износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | До износа |
| 33 | Инженер-электроник | Костюм или халат для защиты  от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н, п. 39 приложения |
| Боты или галоши диэлектрические | Дежурные |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6пар |
| Перчатки диэлектрические | Дежурные |
| Щиток защитный лицевой или очки защитные | До износа |
| 34 | Каменщик | Костюм сигнальный 3 класса защиты | 1 | Приказ Минздравсоц-  развития РФ  от 16.07.2007 №477, п. 18  приложения;  \*Постановле-ние Минтруда РФ  от 31.12.1997 № 70 (ред.  от 17.12.2001) |
| Ботинки кожаные с жёстким подноском или сапоги кожаные  с жёстким подноском или сапоги резиновые с жёстким подноском | 1 пара |
| Рукавицы с наладонниками  из винилискожи Т-прерывистой или перчатки с полимерным покрытием | 12пар |
| Очки защитные | До износа |
| ***На наружных работах зимой дополнительно\*:***  Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты | 1 на 2,5 года |
| Валенки с резиновым низом или Ботинки кожаные утепленные  с жёстким подноском | 1 пара 3 года |
| Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами | 3пары |
| 35 | Капитан (командир), механик всех наименований (кроме электромеханика), подводный наблюдатель (инженер всех наименований, научный сотрудник всех наименований) | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 | Постановле-ние Минтруда РФ от 29 декабря 1997 г. № 68, п. 185 приложения 13, глава VI;  \*Постановле-ние Минтруда РФ  от 31.12.1997 № 70 (ред. от 17.12.2001) |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные | 4 пары |
| Свитер шерстяной | 1 |
| Рейтузы шерстяные | 1 |
| Феска шерстяная | 1 |
| Перчатки шерстяные | 2 пары |
| Чулки шерстяные | 2 пара |
| Носки шерстяные | 2 пары |
| ***На наружных работах зимой\*:*** Костюм утепленный для рыбаков | 1 на 2,5года |
| Сапоги кожаные | 1 пара |
| Шапка-ушанка | 1 на 4 года |
| ***При техническом обслуживании подводных аппаратов:*** Костюм х/б с кислотозащитной пропиткой | Дежурный |
| Фартук прорезиненный | Дежурный |
| Очки защитные | Дежурные |
| Галоши диэлектрические | Дежурные |
| 36 | Кассир торгового зала | Куртка белая хлопчатобумажная | 1 | ОСТ 10286-2001, п. 48 приложения А |
| 37 | Кастелянша | Халат хлопчатобумажный | 2 | Приказ Минздрава СССР от 29.01.1988  № 65, п.1 приложения 2 |
| Косынка или колпак хлопчатобумажные | 2 |
| Полотенце | 2 |
| Щетка для мытья рук | 2 |
| 38 | Командир поисково-спасательной группы | ***При обеспечении готовности***  ***к реагированию в зонах ЧС***  ***и проведении учебно-тренировочных сборов:*** Костюм летний из смешанных тканей | 1 на 2 года | Приказ Минздрав-соцразвития РФ  от 01.09.2010 №777н, п. 3, глава III, приложения 1 |
| Комбинезон спасателя | 1 на 2 года |
| Костюм зимний с синтетическим утеплителем | 1 на 2 года |
| Общевойсковой защитный костюм ОЗК | 1 на 3 года |
| Головной убор летний | 1 на 3 года |
| Головной убор зимний | 1 на 3года |
| Перчатки хлопчатобумажные | До износа |
| Рукавицы комбинированные | До износа |
| Полусапоги (полуботинки) кожаные | 1 пара на 3 года |
| Ботинки кожаные с высокими берцами | 1 пара на 2 года |
| Сапоги войлочные с внешней частью из водостойкой кожи | 1 пара на 3 года |
| Джемпер полушерстяной | 1 на 4 года |
| Футболка хлопчатобумажная | 2 |
| Перчатки утеплённые | 1пара |
| 39 | Кондитер | Халат или куртка хлопчатобумажные | 3 | ОСТ 10286-2001, п.372 приложения А |
| Колпак или косынка хлопчатобумажные | 3 |
| Обувь кожаная облегченная | 4 пары |
| Полотенце | 4 |
| 40 | Кровельщик  (по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов) | ***При работе на жесткой кровле:***  Комбинезон сигнальный 3 класса или Костюм сигнальный 3 класса защиты | 1 | Приказ Минздравсоц-  развития РФ  от 16.07.2007 №4 77, п. 28  приложения;  \*Постановле-ние Минтруда РФ  от 31.12.1997 № 70 (ред.  от 17.12.2001) |
| Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Галоши валяные | 2 пары |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Пояс предохранительный | До износа |
| ***При работе на мягкой кровле:***  Комбинезон сигнальный  с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты или | 1 |
| Костюм сигнальный  с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты | 1 на 2.5 года |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Наколенники брезентовые (на вате) | До износа |
| Рукавицы брезентовые или | 6 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Пояс предохранительный | До износа |
| ***На наружных работах зимой дополнительно\*:*** Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты | 1 на 2,5 года |
| Валенки с резиновым низом или  Ботинки кожаные утепленные  с жестким подноском | 1 пара на 3 года |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 41 | Кухонный рабочий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий или | 1 | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н, п. 60 приложения |
| Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
| Нарукавники из полимерных материалов | До износа |
| Перчатки резиновые или  из полимерных материалов | 6 пар |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 |
| 42 | Лаборант | ***При выполнении работ***  ***с жидким азотом:*** Халат хлопчатобумажный | 1 | Приказ Минздравсоц-развития РФ  от 12 августа 2008 г. № 416н, п. 62 приложения |
| Перчатки резиновые | Дежурные |
| Очки защитные | До износа |
| 43 | Лаборант, мастер, препаратор | ***При постоянной занятости***  ***на медницких, лудильных, паяльных и жестяницких работах:***  Фартук хлопчатобумажный  с нагрудником | 1 | Постановление Минтруда России от 25.12.1997  № 66, п.4 приложения 12 |
| Рукавицы комбинированные | 2 пары |
| Очки защитные | До износа |
| 44 | Лаборант-микробиолог  (инженер-микробиолог) | Халат и брюки для защиты  от растворов кислот и щелочей | 1 комплект | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н, п. 61  приложения |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки кислотощелочестойкие | 4 пары |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 24 пары |
| Щиток защитный лицевой или  Очки защитные | До износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | До износа |
| 45 | Лаборант  по физико- механическим испытаниям; лаборант механических  и климатических испытаний | Халат для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий | 1 | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н, п.62 приложения |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | До износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | До износа |
| 46 | Лаборант по электроизоляци-онным материалам | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий или | 1 | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н,  п. 63 приложения |
| Халат и брюки для защиты  от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 |
| Нарукавники из полимерных материалов | До износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки резиновые или  из полимерных материалов | 6 пар |
| Боты или галоши диэлектрические | Дежурные |
| Перчатки диэлектрические | Дежурные |
| Щиток защитный лицевой или очки защитные | До износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | До износа |
| 47 | Лаборант химико- бактериологичес-кого анализа; лаборант спектрального анализа;  лаборант химического анализа;  лаборант-техник (всех наименований); лаборант  по анализу газов  и пыли;  лаборант пробирного анализа; лаборант рентгеноспек-трального анализа; пробоотборщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий или Халат для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий | 1 | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н, п.66 приложения |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | Дежурный |
| Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар |
| Перчатки с точечным покрытием | До износа |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 12 пар |
| Очки защитные | До износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | До износа |
| 48 | Лаборант электромехани-ческих испытаний  и измерений | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий или Халат для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий | 1 | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н, п. 67 приложение |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 |
| Боты или галоши диэлектрические | Дежурные |
| Нарукавники из полимерных материалов | До износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки резиновые или  из полимерных материалов | 24 пары |
| Очки защитные | До износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | До износа |
| 49 | Лаборант | ***При работе непосредственно***  ***на полярографах, спектрометрах, спектрографах и электронных микроскопах:***  Халат хлопчатобумажный | 1 | Постановление Минтруда России  от 25.12.1997 № 66, п.2 приложения 12 |
| Перчатки резиновые | Дежурные |
| Очки защитные | До износа |
| 50 | Лаборант, мастер, механик участка, препаратор, рабочий | ***При постоянной работе***  ***в холодильных установках***  ***и термобарокамерах:***  Комбинезон хлопчатобумажный | 1 на 1,5 года | Постановление Министерства  труда  и социального развития  Российской Федерации  от 25 декабря 1997 г. № 66,  п. 3 приложения 12 |
| Противогаз | До износа |
| ***При работе внутри холодильных установок и термобарокамер дополнительно:***  Куртка на утепляющей прокладке | Дежурная |
| Брюки на утепляющей прокладке | Дежурные |
| Валенки | Дежурные |
| ***При непосредственной занятости на дроблении, измельчении и шлифовке ископаемых и горных пород:***  Халат хлопчатобумажный | 1 |
| Рукавицы комбинированные | Дежурные |
| Респиратор | До износа |
| Очки защитные | До износа |
| 51 | Лаборант,  мастер,  газосварщик | ***При непосредственной занятости газосваркой, газорезкой:***  Костюм хлопчатобумажный  с огнезащитной пропиткой | 1 на 1,5 года | Постановление Минтруда России  от 25.12.1997 № 66, п. 10 приложения 12 |
| Ботинки кожаные | 1 пара на 2 года |
| Рукавицы брезентовые | 4 пары |
| Очки защитные | До износа |
| 52 | Лаборант,  мастер,  механик участка,  слесарь механосборочных работ | ***При постоянной занятости наладкой, разборкой, сборкой, вождением автомашин, дорожных землеустроительных машин***  ***и тракторов:***  Комбинезон хлопчатобумажный | 1 на 1,5 года | Постановление Минтруда России  от 25.12.1997 № 66, п. 12 приложения 12 |
| Рукавицы комбинированные | 2 пары |
| ***При занятости на мойке машин дополнительно:***  Фартук прорезиненный  с нагрудником | Дежурный |
| Нарукавники клеёнчатые | Дежурные |
| Сапоги резиновые | 1 пара на 1,5 года |
| Перчатки резиновые | Дежурные |
| 53 | Лаборант, мастер, наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, наладчик технологического оборудования | Халат хлопчатобумажный | 1 | Постановление Минтруда России  от 25.12.1997 № 66, п. 15 приложение 12 |
| Перчатки хлопчатобумажные | Дежурные |
| Очки защитные | До износа |
| 54 | Лаборант, научный сотрудник, инженер, мастер, техник | ***При постоянной занятости***  ***на работах с токсичными, взрывчатыми веществами***  ***и кислотами:***  Халат хлопчатобумажный | 1 | Постановление Минтруда России от 25.12.1997  № 66, п.16 приложения 12 |
| Фартук прорезиненный  с нагрудником | Дежурный |
| Перчатки резиновые | Дежурные |
| Противогаз | Дежурный |
| Очки защитные | До износа |
| ***При работе с кислотами:***  Халат хлопчатобумажный  с кислотозащитной пропиткой вместо халата хлопчатобумажного | 1 |
| ***Лаборанту дополнительно:***  Нарукавники прорезиненные или хлорвиниловые | Дежурные |
| ***При работе с огне-***  ***и взрывоопасными веществами:***  Костюм хлопчатобумажный  с огнезащитной пропиткой | 1 |
| Рукавицы хлопчатобумажные  с огнезащитной пропиткой | Дежурные |
| Маска защитная или шлем  из огнезащитного материала | До износа |
| ***При работе***  ***с металлоорганическими веществами дополнительно:***  Перчатки кожаные | Дежурные |
| ***При непосредственной занятости на установках***  ***в гидролабораториях:***  Костюм хлопчатобумажный  с водоотталкивающей пропиткой | Дежурный |
| Сапоги резиновые | 1 пара на 1,5 года |
| Перчатки резиновые | Дежурные |
| Очки защитные | До износа |
| ***При непосредственной занятости на установках ВЧ, УВЧ***  ***и радиолокационных установках:***  Полукомбинезон хлопчатобумажный или халат хлопчатобумажный | 1 | Постановление Минтруда России  от 25.12.1997 № 66, п. 19 приложения 12 |
| Перчатки диэлектрические | Дежурные |
| Очки защитные | До износа |
| 55 | Лаборант всех наименований | ***При выполнении работ***  ***в производстве бактерийных препаратов:***  Халат хлопчатобумажный или костюм хирургический | 2 на 2 года | Постановление Минтруда РФ от 29.12.1997 № 68, п. 71 приложения 11 |
| Фартук прорезиненный | 2 |
| Рукавицы комбинированные | 6 пар |
| Нарукавники непромокаемые | 2 пары |
| Колпак хлопчатобумажный | 3 на 2 года |
| 56 | Лифтёр | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий | 1 | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н,  п. 69 приложения |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| 57 | Маляр | Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты  от общих производственных загрязнений и механических воздействий или полукомбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 | Приказ Минздравсоц-развития РФ  от 03.10.2008 № 543н, п. 7 приложения |
| Перчатки резиновые | 6 пар |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 2 пары |
| Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Респиратор | До износа |
| Очки защитные | До износа |
| ***При выполнении работ***  ***с пульверизатором:***  Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 2 пары |
| Рукавицы резиновые  на трикотажной основе | 6 пар |
| Очки защитные | До износа |
| Респиратор | До износа |
| 58 | Машинист  по стирке  и ремонту спецодежды | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий или | 1 | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н,  п. 115 приложения |
| Халат и брюки для защиты  от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | Дежурные |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки резиновые или  из полимерных материалов | Дежурные |
| 59 | Младший медицинский персонал | ***При выполнении работ на мойке:***  Фартук прорезиненный  с нагрудником | Дежурный | Постановление Минтруда РФ от 29.12.1997 № 68, п. 56 приложения 11 |
| Перчатки резиновые | До износа |
| Галоши | Дежурные |
| Очки защитные (при мытье посуды из-под кислот) | До износа |
| 60 | Мастер (ремонтно-строительных работ) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий | 1 | Приказ Минздравсоц-  развития РФ  от 16.07.2007 № 477, п. 92  приложения;  \*Постановле-ние Минтруда РФ  от 31.12.1997 № 70 (ред.  от 17.12.2001) |
| Плащ непромокаемый | 1 на 2 года |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Очки защитные | До износа |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| ***Зимой дополнительно:\****  Куртка на утепляющей прокладке | 1 на 2,5 года |
| Брюки на утепляющей прокладке или | 1 на 2,5 года |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | 1 на 2,5 года |
| Ботинки кожаные утепленные  с жестким подноском | 1 на 3 года |
| Перчатки с защитным покрытием морозостойкие, с шерстяными  вкладышами | 3 пары |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 61 | Мастер: мастер мясоперерабатыв-ающего цеха,  мастер хлебобулочного производства,  учебный мастер мясоперерабатыва-ющего цеха | Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 | Приказ Минздравсоц-  развития РФ  от 31.12.2010 № 1247н, п.561 приложения |
| Головной убор из хлопчатобумажных или  смешанных тканей | 1 |
| Жилет утепленный | 1 |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Полусапоги резиновые | 1 пара |
| Вкладыши противошумные | До износа |
| 62 | Машинист сцены | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 | Постановление Минтруда РФ от 25.12.1997 № 66, п. 15 приложения 13 |
| Рукавицы комбинированные | 4 пары |
| 63 | Механик | ***При работе с автотранспортом:***  Костюм хлопчатобумажный или  из смешанных тканей  с масловодоотталкивающей пропиткой | 1 | Приказ Минздравсоц-  развития  от 03.10.2008  № 543н, п. 80 приложения;  \*Постановле-ние Минтруда РФ  от 31.12.1997 № 70 (ред.  от 17.12.2001) |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Жилет сигнальный 2-го класса защиты | 1 |
| ***Зимой дополнительно\*:***  Куртка на утепляющей прокладке  с масловодоотталкивающей пропиткой | 1 на 2,5 года |
| Брюки на утепляющей прокладке  с масловодоотталкивающей пропиткой | 1 на 2,5 года |
| Сапоги кожаные утепленные | 1 пара на 2,5 года |
| Жилет сигнальный 2-го класса защиты | 1 |
| 64 | Монтировщик сцены (старший) | Костюм хлопчатобумажный | 1 | Постановление Минтруда РФ от 25.12.1997 № 66, п. 20 приложения 13  \*Постановле-ние Минтруда РФ  от 31.12.1997 № 70 (ред.  от 17.12.2001) |
| Рукавицы комбинированные | 6 пар |
| ***На наружных работах\* зимой******дополнительно:***  Куртка на утепляющей прокладке | 1 на 2,5 года |
| Брюки на утепляющей прокладке | 1 на 2,5 г. |
| 65 | Мойщик посуды | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий | 1 | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н, п. 92  приложения |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 |
| Нарукавники из полимерных материалов | До износа |
| Перчатки резиновые или  из полимерных материалов | 12 пар |
| 66 | Научный сотрудник, педагогический работник, лаборант, руководители  и специалисты, работающие с закрытыми радиоактивными источниками | Халат хлопчатобумажный | Дежурный | Постановление Минтруда РФ от 29.12.1997 № 68, п. 63 приложения 11 |
| Перчатки резиновые | До износа |
| Шапочка хлопчатобумажная | Дежурная |
| ***При работе с бета-излучателями дополнительно:***  Очки из органического стекла | Дежурные |
| 67 | Начальник лаборатории, инженер, лаборант, техник (ШБМ, МЦ ДВФУ) | Халат хлопчатобумажный | 2 на 2 года | Постановление Минтруда РФ от 29.12.1997 № 68, п. 68, Гл.V, приложения 11 |
| Перчатки резиновые | До износа |
| Косынка хлопчатобумажная или колпак хлопчатобумажный | 2 на 2 года |
| 68 | Научный сотрудник, инженер, мастер, рентгенолаборант, рентгенотехник | ***При постоянной работе***  ***на рентгеновских аппаратах:***  Халат хлопчатобумажный | 1 | Постановление Минтрудсоц-  развития РФ  от 25.12.1997 № 66, п. 20 приложения 12 |
| Фартук из просвинцованной резины | Дежурный |
| Перчатки из просвинцованной резины | Дежурный |
| Шапочка хлопчатобумажная | Дежурный |
| Галоши диэлектрические | Дежурные |
| 69 | Научный сотрудник, лаборант, инженерно-технический работник лабораторий (ШБМ, МЦ ДВФУ) | Халат хлопчатобумажный | Дежурный | Постановление Минтруда РФ от 29.12.1997 № 68, п. 65 приложения 1 |
| Фартук прорезиненный  с нагрудником | Дежурный |
| Перчатки резиновые | Дежурные |
| Нарукавники непромокаемые | Дежурные |
| Очки защитные | До износа |
| ***На мойке посуды дополнительно:***  Галоши резиновые | Дежурные |
| 70 | Начальник лаборатории (заведующий лабораторией), старший лаборант | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий | 1 | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н, п.102  приложения |
| Нарукавники из полимерных материалов | До износа |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар |
| Щиток защитный лицевой или Очки защитные | До износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | До износа |
| 71 | Няня (помощник воспитателя, младший воспитатель) | Халат хлопчатобумажный | 2 | ОСТ 10286-2001, п. 43 приложения А |
| Галоши (при мойке полов) | 2 пары |
| ***Дополнительно при раздаче пищи:***  Косынка или колпак | 2 | ОСТ 10286-2001, п. 55 приложения А |
| Блузка хлопчатобумажная | 2 |
| ***При мытье посуды:***  Халат хлопчатобумажный | 2 | ОСТ 10286-2001, п. 51 приложения А |
| Фартук водонепроницаемый с нагрудником | 2 |
| Колпак или косынка | 2 |
| 72 | Оператор теплового пункта | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий или костюм для защиты  от повышенных температур | 1 | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н, п.56 приложения |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки для защиты  от повышенных температур | 2 пары |
| Щиток защитный лицевой или очки защитные | До износа |
| Каска защитная | 1 на 2 года |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | До износа |
| ***При работе в котельной, работающей на твердом или жидком топливе, дополнительно:***  Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 |
| 73 | Осветитель | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий | 1 | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н, п.118  приложения |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| 74 | Официант | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений | 1 шт. | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н, п.119  приложения |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
| 75 | Пекарь; повар; помощник повара | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий | 1 | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н, п. 122  приложения |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 |
| Нарукавники из полимерных материалов | До износа |
| 76 | Переплетчик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий | 1 | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н, п. 123  приложения |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| 77 | Печатник плоской печати | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий | 1 | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н, п.125  приложения |
| Перчатки резиновые или  из полимерных материалов | 6пар |
| 78 | Плотник | Костюм хлопчатобумажный или  из смешанных тканей | 1 | Приказ Минздравсоц -развития РФ  от 03.10.2008 № 543н, п. 188  приложения;  \*Постановле-ние Минтруда РФ  от 31.12.1997 № 70 (ред.  от 17.12.2001) |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| ***На наружных работах зимой дополнительно:\****  Куртка на утепляющей подкладке | 1 на 2,5 года |
| ***Дополнительно:***  Очки защитные | До износа | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н, п.127  приложения |
| Наплечники защитные | Дежурные |
| 79 | Повар (1, 2 кат.),  повар-бригадир | Халат | 3 | ОСТ 10286-2001, п. 423 приложения А |
| Головной убор | 3 |
| Фартук непромокаемый | 3 |
| 80 | Рабочий  по комплексному обслуживанию  и ремонту зданий (рабочий  по комплексному обслуживанию зданий, рабочий  по обслуживанию зданий) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий | 1 | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н, п. 135 приложения |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки резиновые или  из полимерных материалов | 12 пар |
| Щиток защитный лицевой или очки защитные | До износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | До износа |
| 81 | Рабочий зеленого хозяйства (садовник) | ***При выполнении работ по уходу за газонами, цветниками, обрезке деревьев и кустарников, уборке гниющего мусора вручную и сбору древесно-кустарниковых семян:***  Костюм хлопчатобумажный  с водоотталкивающей пропиткой | 1 | Приказ Минздравсоц -развития РФ  от 03.10.2008 № 543н, п. 125  приложения |
| Плащ непромокаемый | 1 на 2 года |
| Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные или сапоги кирзовые | 1 пара |
| Белье нательное | 1 комплект |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Головной убор | 1 |
| ***При выполнении работ вдоль трасс дополнительно:***  Жилет сигнальный 2-го класса защиты | 1 |
| ***При выполнении работ***  ***по кошению газонов дополнительно:***  Очки защитные или щиток защитные | До износа |
| 82 | Резчик из бумаги, картона  и целлюлозы | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 | Постановление Минтруда РФ  от 29 декабря 1997 г. № 68, п.78 приложения 6 |
| 83 | Руководители  и специалисты, непосредственно занятые  на монтаже, демонтаже  и ремонте медицинского оборудования  и аппаратуры (инженер по медтехнике) | Костюм хлопчатобумажный | 1 | Постановление Минтруда РФ от 29.12.1997 № 68, п. 119, приложение 11 |
| Рукавицы комбинированные | 4 пары |
| 84 | Слесарь-ремонтник (слесарь) | Костюм хлопчатобумажный или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 | Приказ Минздравсоц -развития РФ  от 03.10.2008 № 543н. п. 104  приложения;  \*Постановле-ние Минтруда РФ от 31.12.1997  № 70 (ред. от 17.12.2001) |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки диэлектрические | Дежурные |
| Галоши диэлектрические | Дежурные |
| ***На наружных работах зимой\* дополнительно:***  Костюм на утепляющей прокладке | 1 на 2,5 года |
| Сапоги кожаные утеплённые | 1пара на 2,5 года |
| 85 | Слесарь-сантехник,  (сантехник,  дежурный сантехник);  монтажник санитарно-технических систем и оборудования) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий | 1 | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н, п. 148 приложения |
| Сапоги резиновые с защитным подноском или сапоги болотные  с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12пар |
| Перчатки резиновые или  из полимерных материалов | 12 пар |
| Щиток защитный лицевой или очки защитные | До износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | До износа |
| ***При выполнении работ,***  ***на которых необходима защита от растворов кислот и щелочей, вместо костюма для защиты***  ***от общих производственных загрязнений и механических воздействий выдается:***  Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 |
| ***Слесарю аварийно-восстановительных работ***  ***на наружных работах зимой дополнительно:***  Костюм для защиты  от повышенных температур  на утепляющей прокладке | 1 на 2,5 года |
| 86 | Слесарь  по эксплуатации  и ремонту газового оборудования | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 | Приказ Минздравсоц-  развития РФ  от 03.10. 2008, № 543н, п. 69 приложения;  \*Постановле-ние Минтруда РФ  от 31.12.1997  № 70 (ред.  от 17.12.2001) |
| Жилет сигнальный хлопчатобумажный 2-го класса защиты | 1 |
| Рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные хлопчатобумажные | 12 пар |
| Сапоги резиновые, или ботинки кожаные, или сапоги кирзовые | 1 пара |
| Очки защитные | До износа |
| ***Зимой дополнительно:\****  Костюм хлопчатобумажный  на утепляющей прокладке | 1 на 2,5 года |
| Сапоги кожаные утепленные | 1пара на 2,5 года |
| 87 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудова-ния | Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей для защиты  от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 | Приказ Минздравсоц-  развития РФ  от 31.12.2010,  №1247н, п. 536 приложения;  \*Постановле-ние Минтруда РФ  от 31.12.1997 № 70 (ред. от 17.12.2001) |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| Перчатки диэлектрические | Дежурные |
| Галоши диэлектрические | Дежурные |
| ***На наружных работах зимой***\* ***дополнительно:***  Костюм на утепляющей подкладке | 1 на 2 года |
| Ботинки кожаные утеплённые | 1пара на 2 года |
| 88 | Станочник широкого профиля (Высококвалифициро- ванный рабочий(ВКР)); оператор станков с программным управлением; наладчик всех наименований | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий | 2 на 1,5 года | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н, п.29 приложения |
| Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар |
| Перчатки с точечным покрытием | До износа |
| Щиток защитный лицевой или Очки защитные | До износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | До износа |
| ***При выполнении работ***  ***по охлаждению деталей смазочно-охлаждающими жидкостями дополнительно:***  Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 |
| 89 | Стерилизаторщик материалов  и препаратов (медицинская сестра, санитар стерилизацион-ной) | Халат хлопчатобумажный | 2 на 2 года | Постановление Минтруда РФ от 29.12.1997 № 68, п. 76 приложения 11 |
| Фартук прорезиненный | Дежурный |
| Тапочки кожаные | 2 пары |
| Рукавицы комбинированные | 6 пар |
| Косынка х/б или колпак х/б | 3 на 2 года |
| Очки защитные | До износа |
| 90 | Столяр; столяр строительный (заведующий столярной мастерской, столяр  по изготовлению декораций) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий или | 1 | Приказ  Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н, п. 162 приложения |
| Халат и брюки для защиты  от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар |
| Перчатки с точечным покрытием | До износа |
| Перчатки резиновые или  из полимерных материалов | 2 пары |
| Щиток защитный лицевой или очки защитные | До износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | До износа |
| 91 | Техник, мастер | ***При обслуживании технологического оборудования:*** Комбинезон хлопчатобумажный | 1 | Приказ Минздравсоц-развития РФ  от 01.09.2010 № 777н, п. 86  приложения 1 |
| Рукавицы комбинированные | Дежурные |
| 92 | Техник-метролог | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий | 1 | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н,  п. 166 приложения |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Очки защитные | До износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | До износа |
| 93 | Технолог (технолог мясоперерабатыва-ющего производства,  технолог хлебобулочного производства) | Костюм или халат  из хлопчатобумажных или смешанных тканей для защиты  от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 | Приказ Минздравсоц-развития от 31.12.2010,  № 1247н, п 562 приложения |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Куртка на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
| Вкладыши противошумные | До износа |
| 94. | Токарь (токарь-наладчик) | Костюм хлопчатобумажный или  из смешанных тканей для защиты  от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 | Приказ Минздравсоц-развития РФ  от 16.07.2007  № 477, п. 82 приложения |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или  Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | До износа |
| 95 | Уборщик мусоропроводов (рабочий по обслуживанию мусоропроводов) | Костюм хлопчатобумажный или  костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 | Приказ Минздравсоц-  развития РФ  от 03.10.2008 № 543н, п.116 приложения |
| Куртка на утепляющей подкладке | 1 на 3 года |
| Жилет сигнальный 2-го класса защиты | 1 |
| Головной убор | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 4 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием | 8 пар |
| Фартук прорезиненный | 1 |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара на 2 года |
| Сапоги кожаные утеплённые или сапоги кирзовые утеплённые | 1пара на 2,5 года |
| Очки защитные | До износа |
| Респиратор | До износа |
| 96 | Уборщик производственных помещений (уборщик санитарных зон) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий или Халат для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий | 1 | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н, п.170 приложения |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | До износа |
| 97 | Уборщик служебных помещений (дежурный уборщик) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий или Халат для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий | 1 | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н, п. 171 приложения |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки резиновые или  из полимерных материалов | 12 пар |
| 98 | Фармацевтический персонал, непосредственно занятый изготовлением, контролем и фасовкой лекарств (провизор, фармаколог) | Фартук хлопчатобумажный  с нагрудником | Дежурный | Постановление Минтруда РФ от 29.12.1997 № 68, п.59 приложения 11 |
| ***При работе с ядовитыми веществами, оказывающими раздражающее действие на кожу дополнительно:***  Фартук прорезиненный вместо фартука хлопчатобумажного  с нагрудником | Дежурный |
| Сапоги резиновые (при работе  с кислотами и щелочами) | 1 пара |
| Перчатки резиновые | До износа |
| Нарукавники резиновые | Дежурные |
| Респиратор | До износа |
| Очки защитные | До износа |
| 99 | Формовщик теста | Халат или куртка и брюки хлопчатобумажные | 3 | ОСТ 10286-2001, п. 365 Приложения А |
| Головной убор | 3 |
| Фартук хлопчатобумажный | 4 |
| Обувь кожаная, облегченная | 4 пары |
| 100 | Художник, художник – декоратор, художник-реставратор | Халат хлопчатобумажный | 1 | Постановление Минтруда РФ от 25.12.1997 № 66, п.3 приложения 13 |
| 101 | Штукатур | Костюм хлопчатобумажный  для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий или  Костюм из смешанных тканей  для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий | 1 | Приказ Минздравсоц-развития РФ  от 16.07.2007 г.  № 477, п. 87 приложения |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием  или | 12 пар |
| Перчатки резиновые  на трикотажной основе | 4 пары |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Плащ непромокаемый | 1 |
| Жилет сигнальный | 1 |
| Очки защитные | До износа |
| 102 | Экспедитор; агент по снабжению | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий | 1 | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н, п. 187 приложения |
| Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
| 103 | Электрогазосвар-щик (сварщик) | Костюм для защиты от искр  и брызг расплавленного металла | 1 | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н, п.17 приложения |
| Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные  с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр  и брызг расплавленного металла | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или | 6 пар |
| Перчатки с точечным покрытием | До износа |
| Перчатки для защиты  от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 12 пар |
| Боты или галоши диэлектрические или коврик диэлектрический | Дежурные |
| Перчатки диэлектрические | Дежурные |
| Щиток защитный термостойкий  со светофильтром или очки защитные термостойкие  со светофильтром | До износа |
| Очки защитные | До износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | До износа |
| 104 | Электромонтер  по обслуживанию подстанций; электромонтер  по эксплуатации распределитель-ных сетей (электрик,  электромонтёр (ВКР) по ремонту  и обслуживанию электрооборудова-ния) | ***При выполнении работ***  ***в условиях, связанных с риском возникновения электрической дуги: комплект для защиты***  ***от термических рисков электрической дуги:***  Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 на 2 года | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н, п.192 приложения  \*Постановле-ние Минтруда РФ  от 31.12.1997 № 70 (ред.  от 17.12.2001) |
| Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 на 2 года |
| Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 на 2 года |
| Белье нательное термостойкое | 2 комплекта |
| Фуфайка-свитер из термостойких материалов | 1 на 2 года |
| Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты  от повышенных температур  на термостойкой маслобензостойкой подошве или  сапоги кожаные с защитным подноском для защиты  от повышенных температур  на термостойкой маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Перчатки трикотажные термостойкие | 4 пары |
| Боты или галоши диэлектрические | Дежурные |
| Перчатки диэлектрические | Дежурные |
| Щиток защитный термостойкий | До износа |
| Плащ термостойкий для защиты от воды или костюм термостойкий для защиты от воды | 1 на 2 года |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | До износа |
| ***При выполнении работ***  ***в условиях, не связанных***  ***с риском возникновения электрической дуги:***  Костюм для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий | 1 шт. |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки с точечным покрытием | До износа |
| Перчатки кислотощелочестойкие | Дежурные |
| Боты или галоши диэлектрические | Дежурные |
| Перчатки диэлектрические | Дежурные |
| Щиток защитный лицевой или | До износа |
| Очки защитные | До износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | До износа |
| ***На наружных работах, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно:\****  Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
| Ботинки кожаные утепленные  с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или  Сапоги кожаные утепленные  с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| 105 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации; электромонтер станционного оборудования телефонной связи | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий или  Халат для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий | 1 | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н, п.191 приложения |
| Боты или галоши диэлектрические | Дежурные |
| Перчатки диэлектрические | Дежурные |
| Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар |
| Перчатки с точечным покрытием | До износа |
| Щиток защитный лицевой или | До износа |
| Очки защитные | До износа |
| 106 | Электромонтер  по ремонту  и обслуживанию электрооборудо-вания (автоэлектрик, электротехник), инженер-энергетик | ***При выполнении работ,***  ***не связанных с риском возникновения электрической дуги:***  Костюм для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий или  халат и брюки для защиты  от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н, п.189 приложения |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар |
| Перчатки с точечным покрытием | До износа |
| Боты или галоши диэлектрические | Дежурные |
| Перчатки диэлектрические | Дежурные |
| Щиток защитный лицевой или Очки защитные | До износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | До износа |
| ***При выполнении работ, связанных с риском возникновения электрической дуги:*** Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 на 2 года |
| Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 на 2 года |
| Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 на 2 года |
| Белье нательное хлопчатобумажное или белье нательное термостойкое | 2 комплекта |
| Фуфайка-свитер из термостойких материалов | 1 на 2 года |
| Ботинки кожаные или сапоги кожаные для защиты  от повышенных температур  на термостойкой маслобензостойкой подошве | 1 пара |
| Перчатки трикотажные термостойкие | 4пары |
| Боты или галоши диэлектрические | Дежурные |
| Перчатки диэлектрические | Дежурные |
| Щиток защитный термостойкий | До износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | До износа |

Примечание к приложению:

1. Преподавателям, научным сотрудникам, аспирантам, инженерам, техникам, работающим в лабораториях, учебных мастерских и на полигонах, бесплатная спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются как дежурные, без права выноса из рабочих помещений.   
В настоящих Нормах данные СИЗ обозначены в соответствии   
с приложением 12 к постановлению Министерства труда и социального развития РФ от 25.12.1997 № 66.

2. Студентам, проходящим производственную практику, выдаются спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты как дежурные по нормам, предусмотренным для тех категорий работников, работу которых они выполняют.

3. Студентам при выполнении работ с токсичными, взрывчатыми веществами и кислотами выдаются как дежурные бесплатная спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты по нормам, предусмотренным в пункте 55 настоящих Норм бесплатной выдачи СИЗ, без права выноса из рабочих помещений (постановление Министерства труда и социального развития РФ от 25.12.1997 № 66, приложение 12, примечание 1).

4. Дополнительно к перечню средств индивидуальной защиты, выдаваемых работнику в соответствии с Нормами, выдаются СИЗ с учетом вероятности причинения вреда здоровью работника, а именно:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№,**  **п/п** | **Наименование видов работ** | **Наименование СИЗ** | **Норма выдачи**  **на год (единицы /**  **комплект)** | **Типовые нормы** |
| 107 | Работники, непосредственно занятые на работах  с использованием грузоподъемных механизмов, связанные  с риском соприкосновения с токоведущими деталями, риском воздействия электрической дуги  и попадания брызг расплавленного металла  и окалины, работающие  на высоте или в зоне возможного падения предметов с высоты,  в помещениях и открытых распределительных устройствах  с электрооборудованием  (за исключением щитов управления, релейных и им подобных), в подземных сооружениях, колодцах, туннелях, траншеях  и котлованах, участвующие в обслуживании и ремонте воздушных линий | Каска | 1 на 2 года | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н,  п.п. а) п. 1 примечания  к приложению |
| Подшлемник под каску | До износа |
| 108 | Работники, выполняющие наружные работы зимой,  в зависимости от вида деятельности | Костюм для защиты  от общих производствен-ных загрязнений  и механических воздействий  на утепляющей прокладке или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей  на утепляющей прокладке, или костюм для защиты от искр  и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке, или куртка для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий  на утепляющей прокладке | 1 на 2 года | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н,  п.п. б) п. 1 примечания  к приложению |
| Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные утепленные  с защитным подноском, или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 1 пара на 1,5 года |
| Валенки с резиновым низом | 1 пара на 3 года |
| Подшлемник утепленный под каску  (в случае если он положен к выдаче) | До износа |
| Головной убор утепленный | 1 на 2 года |
| Белье нательное утепленное | 2 комплекта на год |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие  с утепляющими вкладышами | 3 пары  на год |
| 109 | Работники, выполняющие работы в условиях повышенного уровня шума | Наушники противошумовые (вкладыши противошумовые) | До износа | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н,  п.п. в) п.1 примечания к приложению |
| 110 | Работники, выполняющие работы на коленях | Наколенники | До износа | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н,  п.п. г) п.1 примечания  к приложению |
| 111 | Работники, выполняющие работы на высоте | Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохрани-тельный) | До износа | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н,  п.п. д) п.1 примечания к приложению |
| Страховочный канат (веревка, шнур, петля) | Срок эксплуата-ции  в докумен-тации на изделие | Приказ Минтруда РФ от 28.03.2014 № 155н, п.97 |
| Страховочные и спусковые устройства |
| Строительные каски |
| Вспомогательные устройства (карабины, блоки, ролики, такелажные пластины) |
| 112 | Работники, выполняющие работы с риском травмирования ног | Сапоги кожаные  с защитным подноском или ботинки кожаные  с защитным подноском | 1пара | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н,  п.п. е) п.1 примечания  к приложению |
| 113 | Работники, выполняющие наружные работы, для защиты от атмосферных осадков | Плащ для защиты  от воды или костюм для защиты от воды | 1 на 2 года | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н,  п.п. ж) п.1 примечания  к приложению |
| 114 | Работники всех профессий и должностей,  выполняющие работу  в районах, где в весенне-летний период наблюдается массовый лет кровососущих насекомых или где имеется опасность заражения клещевым энцефалитом | Костюм для защиты  от вредных биологических факторов | 1 на 3 года | Приказ Минтруда России  от 09.12.2014  № 997н,  п.7 примечания к приложению |
| Аэрозоль для защиты  от гнуса и мошки или крем в тубе для защиты от гнуса и мошки | 400 мл |
| Аэрозоль для защиты  от клещей | 100 мл |
| Средство после укусов (бальзам) | 100 мл |
| 115 | Работники геологических  и топографо-геодезических партий, экспедиций или отрядов, работающие районах массового лета гнуса и комаров | Накомарник | До износа | ПостановлениеМинтруд-соц развития РФ  от 29.12.1997 № 68, Приложение 8, Гл.2 |
| 116. | Работники геологических  и топографо-геодезических партий, экспедиций или отрядов, занятым  на полевых работах  в малонаселенной местности | Жилет сигнальный | 1на 2 года | ПостановлениеМинтрудсоц- развития РФ  от 29.12.1997 № 68, Приложение 8, Гл.2 |
| 117 | Работники, занятые гидрографическими работами, обслуживанием навигационного оборудования | Костюм хлопчатобумажный или из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий или | 1 | Приказ Минздравсоц-развития РФ  от 22.06.2009 № 357н, п.35 приложения 3; \*раздел X приложения 3 |
| Полукомбинезон х/б или из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений  и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной | 1 комплект |
| Плащ непромокаемый  с капюшоном | 1 на 3 года |
| Сапоги резиновые  со съемным утеплителем и удлиненным верхом | 1 пара |
| Сапоги кирзовые или ботинки кожаные с жестким подноском  на нескользящей подошве | 1 пара на 1,5 года |
| Рукавицы комбинированные или перчатки  с двухсторонней нитриловой пропиткой | 12 пар |
| Жилет рабочий страховочный | Дежурный |
| Пояс предохранительный | Дежурный |
| Каска защитная | До износа |
| Подшлемник под каску | 1 на 2 года |
| ***При работе зимой***  ***в полевых условиях дополнительно\*:***  Полушубок в IV, V морских районах | 1 на 3 года |
| Куртка на утепляющей прокладке | 1 на 3 года |
| Брюки на утепляющей прокладке | 1 на 3 года |
| Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные  с жестким подноском  на нескользящей подошве | 1 пара на 3 года |
| Шапка-ушанка  с кожаным верхом | 1 на 2 года |
| Перчатки комбинированные зимние | 1 пара |
| Рукавицы меховые в III, IV, V морских районах | 1 пара  на 2 года |
| 118 | Работники всех профессий и должностей научно-исследовательского отдела генетической диагностики | Халат или костюм хлопчатобумажный | 2 | Приказ Минздравсоц-развития РФ  от 01.09.2010 № 777н, п.21  приложения 1 |
| Шапочка медицинская или колпак | 2 |
| Тапочки кожаные | 1 пара на 2 года |
| Фартук из пластика | 1 |
| Очки для защиты  от ультрафиолетового излучения | 1 |
| Перчатки резиновые для работы с агрессивными жидкостями | 1 пара |
| Нарукавники | 1 пара |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания противоаэрозольное | Дежурное |
| Сапоги резиновые | Дежурные |
| 119 | Работники ледоисследовательского бассейна | Полушубок | Дежурный | Постановление Минтруда России  от 25.12.1997 № 66, п.24, Гл. VII приложе-ния 10 |
| Куртка на утепляющей прокладке | Дежурная |
| Брюки на утепляющей прокладке | Дежурные |
| Валенки | Дежурные |
| Галоши на валенки | Дежурные |
| Перчатки резиновые | Дежурные |
| Рукавицы меховые | Дежурные |
| Перчатки шерстяные | Дежурные |
| Рукавицы брезентовые | Дежурные |
| Шапка-ушанка | Дежурная |
| 120 | Работники пищеблока (Центр развития ребенка –детский сад) | Халат | 3 | СанПиН 2.4.1.3049-13, п.19.5 |
| Колпак или косынка | 3 |
| 121 | Работники на время работы в лечебных кабинетах больничных и клинических отделениях и в стерильных комнатах  (гл. инженер, инженер, техник, инженер (специалист) по ОТ) | Халат хлопчатобумажный | Дежурный | Приказ Минздрава СССР  от 29.01.1988  № 65, п.39 приложения 2 |

**Нормативные ссылки**

При разработке Норм использованы следующие документы:

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

- Технический регламент Таможенного союза 019/2011   
«О безопасности средств индивидуальной защиты»;

- ГОСТ 2.0.002-80 ССБТ. Термины и определения;

- ГОСТ Р 12.0.007-2009 ССБТ. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию;

- Нормы бесплатной выдачи работникам теплой специальной одежды и теплой специальной обуви по климатическим поясам, единым для всех отраслей экономики (кроме климатических районов, предусмотренных особо в типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам морского транспорта; работникам гражданской авиации; работникам, осуществляющим наблюдения и работы по гидрометеорологическому режиму окружающей среды; постоянному и переменному составу учебных и спортивных организаций Российской оборонной спортивно-технической организации (РОСТО)), утвержденные Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 31 декабря 1997 г. №70

- Нормы санитарной одежды, санитарной обуви и санпринадлежностей для работников предприятий системы Министерства торговли СССР, утвержденные приказом Минторга СССР от 27.12.1983 № 308;

- Нормы бесплатной выдачи санитарно-гигиенической одежды, санитарной обуви и санитарных принадлежностей работникам учреждений, предприятий и организаций здравоохранения, приложение № 2 к приказу Минздрава СССР от 29.01.1988 № 65;

- Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам высших учебных заведений, утвержденные постановлением Минтруда РФ от 25.12.1997 № 66;

- Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций культуры, утвержденные постановлением Минтруда РФ от 25.12.1997 № 66;

- Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций здравоохранения и социальной защиты населения, медицинских научно-исследовательских организаций и учебных заведений, производств бактерийных и биологических препаратов, материалов, учебных наглядных пособий, по заготовке, выращиванию и обработке медицинских пиявок, утвержденные Постановлением Минтруда РФ от 29.12.1997 № 68;

- Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на геологических, топографо-геодезических, изыскательских, землеустроительных работах и в картографическом производстве, утвержденные Постановлением Минтруда РФ от 29.12.1997 № 68;

- Санитарная одежда для работников АПК. Нормы обеспечения. Правила применения и эксплуатации. ОСТ 10 286-2001, Приложение А;

- Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденные приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 № 477;

- Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденные приказом Минздравсоцразвития РФ от 03.10.2008 № 543н;

- Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденные приказом Минздравсоцразвития РФ от 22.06.2009 № 357Н;

- Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты гражданскому персоналу, рабочим и служащим органов управления и подразделений пожарной охраны, подразделений и организаций, участвующих в предупреждении чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также иным работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.09.2010 № 777н;

- Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций пищевой, мясной и молочной промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2010 № 1247н;

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13;

- Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда и соц.защиты РФ от 28.03.2014 № 155н;

- [Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением](http://docs.cntd.ru/document/420240108), утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.12.2014 № 997н.

**Лист рассылки**

**Норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви**

**и других средств индивидуальной защиты работникам ДВФУ**

- Проректоры;

- финансовый директор;

- директора школ;

- директора филиалов;

- директор Творческого центра;

- директор Научной библиотеки;

- директор Департамента имущественных, земельных отношений   
и инвестиционных проектов;

- директор Департамента эксплуатации кампуса;

- директор Департамента по управлению имущественным комплексом;

- директор Департамента довузовского образования и организации набора студентов;

- начальник Учебного военного центра;

- начальник Факультета военного обучения;

- председатель Профсоюзной организации ДВФУ.

**Лист ознакомления**

**с Нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви**

**и других средств индивидуальной защиты работникам ДВФУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, инициалы | Должность | Дата  ознакомления | Подпись |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |